
**禾川伺服抱闸使用说明**

1. 抱闸功能码设置


抱闸是在驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使轴不会因为机械部分的自重下落。

禾川伺服默认DO1为抱闸输出，DO1对应的功能码为P04-21，而抱闸功能值是11，所以需要把P04-21设为11，即开启DO1抱闸功能。






DO1对应的逻辑电平选择是P04-31，可以选择抱闸输出为常开还是常闭，为0是常开，为1是常闭




抱闸作用使能OFF延时可通过P04-51来设定，如下图设定为10MS，即抱闸作用时，使能延时10MS后再OFF



1. 抱闸接线

DO1为抱闸时对应的引脚号为13，引脚号12为DO公共端。



因此，将12号引脚接0V，13号引脚接继电器线圈一端，线圈另一端接24V，通过线圈的常开触点来控制抱闸供电。

